****

**Счетчик-сортировщик банкнот Magner 155V - новая эра банковского оборудования от компании Magner.**

**Описание:**

Magner 155V – это новая эра банковского оборудования. Счетчик-сортировщик банкнот Magner 155V, разработан и адаптирован для российского рынка банковского оборудования инженерным конструкторским бюро компании Magner, легендарным конструкторским бюро с более чем 30 летним опытом. Счетчик изготовлен из ультрасовременных высококачественных материалов, являясь воплощением инновационных технологий. Предназначен бля обработки средних и больших объёмов денежной наличности.

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Скорость счета | 800/1000/1200 банкнот/мин |
| Скорость сортировки в режиме чтения SN | 800 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
| Вместимость накопительного кармана | 200 (500 банкнот\*) |
| Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот |
| Количество карманов | 1 + 1 |
| Количество валют | Базовая версия на 9 валют с возможностью расширения до 45 |
| Размер дисплея | 5 дюймов (12,7 сантиметров) |
| Тип дисплея | Цветной сенсорный LCD |
| Сканер видимого образа (CIS сканер) | Двусторонний цветной (Технология 2х стороннего цветного сканирования) |
| Сортировка | номинал/лицо/ориентация/эмиссия |
| Сравнение серийных номеров банкноты | Да |
| Изображение в ИК спектре | Да |
| Изображение в видимом спектре | Да |
| Фоновое свечение бумаги в УФ спектре | Да |
| Магнитные метки | Да |
| Оптическая плотность | Да |
| Размеры по длине и ширине банкноты | Да |
| Сдвоенность | Да |
| Целостность | Да |
| Автоматическое определение валюты | Да |
| Мультивалютный пересчёт | Да |
| Интерфейс подключение внешнего дисплея | Да |
| Интерфейс подключения термопринтера | Да |
| Разъемы | 3 последовательных порта, 1 USB2.0 (устройство), 1 USB2.0X1 (хост), порт LAN |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 272х298х351 |
| Вес нетто | 8,9 кг |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантия | 24 месяца |

\* При выборе настройки приемного кармана в 500 банкнот, карман необходимо

освобождать через каждые 200 банкнот.

**Full image Control system**

* Передовые технологии 2-Cis сканирования банкнот RGB full image Control для защиты пользователей от пропуска фальшивых банкнот;
* Встроенная память 16 ГБ для сохранения данных и истории пересчета.

**Dust Collector System**

* Запатентованная технология самостоятельной очистки от денежной пыли и грязи не имеющая аналогов в мире;
* Компактность размеров и новейшие технологии сенсорного управления с интеллектуальной системой на базе мощнейшего процессора Windows от компании Microsoft.

**Memory system**

* Система автоматического контроля износа ресурса механизмов с выводом данных о сроке и времени использования с момента начала эксплуатации;
* Сохранение информации о количестве просчитанных и отбракованных банкнот;
* Выгрузка данных через порт USB и подключение к ПК пользователя.